에어컨 전기 안전 검사 점검표

점검항목	검사기준	양호	부적	보수필요	비고
전원코드절연피복검사	피복손상없음
접지저항검사	1M□이하
누전차단기작동확인	정상작동
전원스위치안전성	정상상태
실드접지선검사	연결확인
외부케이싱절연저항	2M□이상
내부배선절연상태	손상없음
차단용전자기기점검	정상작동
콘덴서누출전류검사	3.5mA이하
접속단자증착검사	손상없음
보안접지연결상태	확실연결
냉매누출위험검사	누출없음