선광 현장 위생 점검표

점검항목	실시여부	기준값	측정값	결과	비고
광산채광지역공기청정도		80%이상
작업장소온습도관리		18~28도
분진발생억제시설점검		정상가동
소음도측정		85dB이하
조명도확인		150Lux이상
환기시설작동상태		정상작동
보호장비비치현황		충분보관
작업로동자건강상태		정상
오염방지장비정상가동		가동중
세정작업영역청결도		양호
오물처리방식적절성		적절함