정수기 품질 검사 점검표

점검항목	기준값	측정값	합격	부적격	비고
필터교체주기	12개월
외부케이싱손상	없음
누수유무	누수없음
냉온수온도	냉5□C□2□
온수온도	온85□C□3□
배출수압력	2~3Bar
필터수압테스트	통과
탕수잠금장치	정상작동
냉수디스펜서기능	정상분사
내부클리닝	청결
모터소음도	50dB이하