소파 원단 품질 검사 체크리스트

□ 원단외관점검

점검항목	합격	부적합	비고
표면흠집점검
실밥처리상태
직조밀도점검
오염및얍음확인
패턴정렬상태
가장자리처리
염색안정성테스트
내마모성검사
신축성확인
정전기대전성

□ 물리적성능검사

-인장강도측정 : 최소150N/5cm이상

-찢김강도측정 : 최소80N/5cm이상

-박리강도측정 : 최소50N/5cm이상