탄소섬유 복합재 제품 검사 점검표

점검항목	판정기준	실제상태	판정	비고
표면균열검사	균열없음
층간박리검사	박리없음
섬유방향성검사	설계각도일치
기공률검사	3%이하
수분함량검사	규정치이내
강도특성검사	최소값이상
가중치검사	허용범위이내
치수공차검사	설계치수준수
표면마감도검사	규정면도이상
접착강도검사	규정값이상
열특성검사	성능범위이내