재료 품질 검사 체크리스트

□ 원재료검사

검사항목	검사기준	결과	비고
염료색상균일도	등급4이상
실밤깨짐	허용불가
수축률	5%이하
오염도	등급3이상
무게편차	□5%
폭원편차	□1cm
피부자극성	테스트완료
화학물질함유	기준내
독성검사	음성
항균성능	등급2이상

□ 제조공정검사

-부츠밑창접착강도 : 시편5장이상100N이상확인

-스티칭균일성 : 실간격3-4mm유지여부확인

-접힘및주름 : 표면주름없음상태확인