압축기 부품 조립 정밀도 점검표

점검항목	허용공차	측정치	합격	부적격	재검사	비고
임펠러날개간격	□0.05mm
베어링간제간격	□0.03mm
실러링삽입깊이	□0.02mm
압축단부축정렬도	□0.1mm
토출밸브시트면정밀도	□0.04mm
흡입포트내경정밀도	□0.06mm
피스톤로드직진도	□0.08mm
실린더내경정밀도	□0.05mm
밸브헤드나선부정밀도	□0.03mm
윤활오일분사구조립도	□0.07mm