렌즈 가공 공정 점검표

점검항목	기준값	측정값	판정	점검일	점검자	비고
렌즈곡률반지름측정	R□0.01mm
렌즈두께편차확인	□0.05mm
광학면정면도측정	□0.1□m
광학면코팅상태점검	균일
렌즈표면거칠기측정	Ra□0.8□m
광축정렬도검사	□1분
굴절률측정	n□0.001
경화도검사	HV□600
스크래치결함확인	없음
원형도측정	□0.05mm
렌즈중심두께검증	설계값□0.1mm