세라믹 타일 원자재 품질 점검표

□ 원자재수입검사

점검항목	합격기준	점검결과	검사담당	비고
입자크기분포	100-200메시
수분함량	8%이하
불순물함량	0.5%이하
밀도측정	2.3-2.5g/cm□
산도(pH)	6.5-7.5범위
화학조성분석	표준범위내
광물조성확인	X선회절분석
입자형상검사	주사전자현미경
경도측정	모스경도6-7
열안정성평가	800□이상
표면결함검사	결함률2%이내

□ 품질종합판정

판정항목		저장조건
최종판정		유통기한
검사일자