광센서원자재품질점검표

점검항목	판정기준	결과	점검자	점검일시	비고
렌즈표면굴절력	굴절력손실□2%
광학적투명도	투명도□98%
분광특성	피크파장380~780nm
반응시간	반응시간□50ms
감도특성	감도편차□3dB
내구성평가	수명□50,000시간
온도안정성	온도범위-10~60□
습도저항성	상대습도□85%
외부물질오염도	입자크기□10□m
포장재료품질	손상도□0.5%
환경적합성	RoHS준수필수