프레스 기계 일일 점검 체크리스트

점검항목	점검내용	정상	부분결함	결함	조치사항	비고
프레임변형	프레임이균형잡혀있는지확인
가이드레일상태	가이드레일이정렬되어있는지확인
동작음감지	비정상음이없는지확인
센서기능	모든센서가정상작동하는지확인
윤활상태	모든연결부위에윤활이필요한지확인
안전장치검사	안전장치가정상작동하는지확인
전기연결상태	전선이손상되지않았는지확인
유압계통상태	유압호스누수여부확인
청결도상태	기계표면에먼지유분이없는지확인
정밀도점검	공정정밀도가기준범위내인지확인
온도측정	기계표면온도가정상범위인지확인