유지보수 작업 순서 점검표

점검항목	실시	작업내용	담당자	비고
압출기(Extruder)초기점검		온도센서동작확인,히터용량확인	김철수	정상작동확인됨
다이(Die)청소및교정		다이내부이물제거,슬릿청소	박영희	청소완료
냉각롤(Cooling Roll)윤활		그리스주입,회전상태점검	이대호	정상윤활상태
박리장비(Peeling Unit)벨트장력조정		장력측정,벨트상태확인	최민지	장력정상범위
권취기(Winder)롤러정렬		측정기활용정렬점검	한근용	수평맞춤완료
가압공기압축기필터교환		필터소자제거및신규설치	정수진	OEM순정품사용
온도제어시스템(Temperature Controller)재설정		파라미터입력및동작테스트	조재훈	PLC프로그램업데이트됨
진공펌프(Vacuum Pump)유교환		폐유처리,신규유주입	윤정은	에코마크유사용
전기제어판(Control Panel)습도관리		제습제교체,통풍구청소	배준호	습도70%이하유지
안전장치(Safety Device)기능테스트		긴급정지버튼,보호가드점검	신영미	모든장치정상작동
제품품질검사장비교정		두께측정기,인장강도계보정	임수희	교정증서확보
주요부품마모도검사및교체계획		베어링,씰부품육안점검	장현진	교체일정수립됨