기계 설비 정기 점검표

점검항목명	상태확인	점검결과	조치사항	비고
구동부 윤활유 상태	양호	정상	보충완료	오일 레벨 확인됨
모터 발열 온도	정상	정상	-
컨베이어 벨트 장력	적정	정상	-
유압 시스템 압력	안정	정상	-
전기 배선 피복 상태	이상없음	정상	-
냉각 팬 작동 여부	정상	정상	-
감지 센서 정밀도	정상	정상	-
비상 정지 스위치	작동됨	정상	-
베어링 소음 발생	무소음	정상	-
공압 실린더 속도	일정함	정상	-
제어반 내부 먼지	청결	정상	-
볼트 체결 상태	견고함	정상	-