제조 설비 윤활유 점검표

점검구분	점검항목명	상태확인	점검결과	비고
유량관리	오일 레벨 적정성	정상	OK	게이지 눈금 확인 완료
오염상태	윤활유 색상 변질 여부	정상	OK	투명도 유지 중
누유여부	연결 부위 누유 발생	이상	NG	피팅부 미세 누유 발견
온도측정	운전 중 작동 온도	정상	OK	기준치 60도 이하
이물질	필터 막힘 상태	정상	OK	차압 정상 범위
소음발생	기어 박스 마찰음	정상	OK	이상 소음 없음
급유상태	그리스 주입량	정상	OK	정기 급유 완료
점도유지	윤활유 점도 변화	정상	OK	점도 저하 없음
거품발생	오일 내 기포 형성	정상	OK	기포 발생 안함
수분함유	유중 수분 혼입	정상	OK	수분 검사 통과
씰상태	오일 씰 마모도	정상	OK	경화 현상 없음
탱크상태	오일 탱크 부식	정상	OK	외관 깨끗함