용접 품질 점검표

점검항목	상태확인	판정결과	비고	작업자성명	현장위치
용접부 표면 균열 여부	양호	Pass	육안검사완료	김철수	A-1 구역
용접 비드 높이 적정성	적정	Pass
언더컷 발생 유무	없음	Pass
오버랩 발생 여부	없음	Pass
용접봉 건조 상태	양호	Pass
모재 청결도 상태	깨끗함	Pass
예열 온도 준수 여부	준수	Pass
가스 유량 안정성	안정	Pass
용접 전류 설정값	일치	Pass
용접 각도 유지 상태	양호	Pass
슬래그 제거 상태	완료	Pass
용접부 기공 유무	없음	Pass