알루미늄 용융로 운전 점검표

□ 운전전점검

점검항목	점검결과	점검일시	담당자	비고
용융로온도계측
안전밸브동작점검
연료공급라인검사
송풍기정상작동
냉각수순환확인
전기배선절연도검사
비상정지장치점검
계측기교정확인
습도센서작동점검
배기덕트청소상태
화염감지기민감도
압력게이지정확성
로내부청결도검사

□ 운전중정기점검

점검항목	점검내용	점검시간	점검자	비고
로내온도추이
폐기물소각상태