섬유 원료 가공 공정 점검표

점검항목	점검기준	점검결과	개선사항	담당자	비고
원료입고검사	품질기준합격	적합	없음	김철수
원료보관온습도	20~25도,50~60%	적합	없음	이영희
세척공정진행	불순물제거율95%이상	적합	없음	박민준
건조공정온도	60~80도	적합	없음	최정호
건조시간확인	2~4시간	적합	없음	강미영
수분함량검사	10%이하	적합	없음	정순철
카딩공정검사	섬유상태양호	적합	없음	오나미
방적공정점검	원사굵기균일	적합	없음	이준호
원사인장강도	기준값이상	적합	없음	박지은
완성품포장검사	파손없음	적합	없음	신민철
보관환경점검	습도60%이하	적합	없음	한소영
안전장비확인	모두구비	적합	없음	이동욱