감속기 완성품 검사 점검표

□ 외관검사

검사항목	검사기준	양호	불량	비고
표면손상	긁힘,오염,변형없음
도색상태	균일한색상,벗겨짐없음
부품부착	모든부품안전하게부착
커넥터상태	손상없음,접촉양호
케이블정렬	정렬정확,절연손상없음
라벨부착	규정사항기록완성
포장상태	손상없음,완전밀폐
무게측정	규정범위내측정값
소음테스트	허용기준이하의소음
절연저항	최소1메가옴이상

□ 성능검사

-회전테스트 : 정상무음회전확인

-토크측정 : 규정범위내의토크값확인

-온도상승 : 정상범위이내의온도유지