포장재 품질 검사 체크리스트

□ 검사 항목

체크항목명	기준	양호	부적합	비고
외관손상여부	상품손상없음
인쇄품질확인	색상선명
라벨부착정확도	위치오차3mm
폰트명확성검사	글자판독가능
색상균일도검사	색균일도90
접음부정확도	오차허용2mm
모서리정렬도	정렬오차1mm
라미네이션상태	기포없음
코팅균일성	광택도균일
절단정밀도	오차허용1mm
색상정확성	색상편차□E3
내용물보호기능	보호성능만족

□ 검사결과요약

검사항목	총수량	양호수량	부적합수량	합격여부	비고
포장재A	100	98	2	조건부합격
포장재B	150	150	0	합격