청소기부품품질검사체크리스트

□ 검사항목

검사항목	기준값	검사결과	비고
먼지필터밀착도	0.1mm이하
흡입력강도	50kPa이상
케이싱강도	낙하높이2m
바퀴움직임	부드러운회전
선율절연저항	2M□이상
브러시마모도	3mm이하
습기저항성	80%이하
진동범위	0.5mm이하
색상균일성	색차□E□2
표면거칠기	Ra3.2□m이하

□ 검사의견

-품질기준적합여부 :

-특이사항및권장사항 :

-차회검사예정일 :