광학 부품 정밀도 검사 점검표

검사항목	검사기준	결과	판정	비고
렌즈표면거칠기	Ra□0.1□m
곡률반지름오차	□0.05mm
중심두께편차	□0.02mm
굴절률편차	□0.0005
파면수차	□/4이하
표면코팅균일성	편차□5%
광학밀도	OD=3.0□0.2
스크래치및오염	정상범위내
굴절각오차	□0.01□
투과율측정	□95%
에지칩손	결함없음