접착제 원료 품질 점검 체크리스트

□ 원료입고검수

검사항목	합격기준	검사결과	비고
점도	50□10mPa.s
산가	15이하
수분함량	0.5%이하
밀도	1.2□0.05
표면장력	30-35
pH	8-10
불휘발분	50-60%
겔타임	20초이상
전단강도	3.5MPa이상
접착력	4급이상

□ 품질이상대응

-부적합사항 :

-원인분석 :

-개선조치 :