스프링 재료 품질 검사 체크리스트

검사항목	규격범위	측정값	합격여부	검사일시	검사자	비고
와이어지름	0.8mm~1.2mm
권취밀도	□10%
탄성계수	200~230GPa
항복강도	1200MPa이상
표면경도	HRC45~55
피로수명	100만회이상
표면결함	5um이하
내식성검사	72시간OK
재질성분분석	규격확인
무게편차	□5%
치수정확도	□0.05mm
기계적강도	검사기준충족