충방전 장비 유지보수 점검표

점검항목	점검내용	정상	이상	조치내용	비고
배터리전압	전압계측정값48V이상
배터리온도	온도센서측정-10~50□범위
연결단자상태	접촉불량산화흔적검사
충전회로기능	충전시작정지신호확인
방전회로기능	방전시작정지신호확인
절연저항	메가오옴미터측정100M□이상
냉각팬작동	팬회전소음정도확인
LED표시기상태	정상비정상상태표시확인
케이블손상	절연피복균열파손검사
제어보드기능	자가진단테스트실행확인
안전장치동작	과전압과전류보호기동
외관손상	케이싱변형오염청소상태
충방전효율	충방전시간용량측정기록