현미경 조립 정합도 검사 체크리스트

검사항목	기준값	측정값	판정	실시자	실시일	비고
대물렌즈정렬도	0.5□m이내
접안렌즈중심정합	1.0□m이내
스테이지평행도	0.1mm이내
조동미세동초점정합	5□m이내
반사경정렬각도	□1.5도
조리개중심정렬	0.5mm이내
접물렌즈접촉도	균등분포
광축광선직진성	중심일치
초점깊이정합도	□2□m
색수차보정도	최소화
기계적안정성검증	진동없음