선반 부품 정밀도 검사 체크리스트

검사항목	표준값	측정값	판정	검사일시	검사자	비고
축 외경 정밀도	□25□0.01mm
구멍 내경 정밀도	□15□0.015mm
나사산 정밀도	M12□1.5
표면 거칠기	Ra□1.6□m
면 직각도	□0.05mm
중심 동축도	□0.08mm
모서리 라운드	R0.5~1.5mm
경도 테스트	HRC58□2
재질 확인	SCM440
용접부 검사	결함없음
열처리 상태	정규화처리
부식 저항성	3일이상