커넥터 품질 검사 점검표

점검항목	검사기준	측정결과	합격	부적합	비고
핀배열정확도	□0.05mm
삽입력테스트	10-30N
접촉저항측정	□50m□
절연저항검사	□100M□
내구성테스트	500회이상
차폐효율측정	□90%
외형검사	흠집,변형없음
도금두께측정	□2.5□m
절연강도시험	1500VAC/1분
온도사이클테스트	-40~85□C
진동시험	20~2000Hz
습도신뢰성시험	85□C/85%RH