정밀기기 캘리브레이션 점검표

점검항목	규격범위	측정값	합격여부	점검담당자	점검일시	비고
선형성오차검사	□0.10mm
반복성검사	□0.02mm
히스테리시스검사	□0.03mm
온도영향검사	□0.15mm
분해능검사	0.01mm이상
표시값정확도검사	0.5%이내
기계적진동내성검사	□0.20mm
전자파적합성검사	기준값준수
영점복귀성능검사	□0.05mm
외부보정신호검사	□0.08mm

기기명	모델번호	일련번호	제조사	마지막캘리브레이션	다음캘리브레이션예정일