폐배터리재활용환경규제점검표

□ 일반기준

점검항목	기준	적합	부적합	비고
배터리보관장소온도	15~25도
습도관리기준	40~60%
방폭설비구비	필수
통풍시스템가동	24시간
소방시설점검	월1회
보안감시체계운영	상시운영
폐기물처리기록	5년보관
직원안전교육	연2회
개인보호장비보관	전용공간
유해물질정보공개	필수
선별공정최적화	규정준수
환경오염방지시설	완비
재활용률달성도	95%이상
폐수배출관리	정화처리

□ 환경기준

점검항목	환경기준	점검결과	조치내역
대기배출가스	SOx농도기준
소음진동관리	75dB이하
토양오염도검사	연1회