광학 소재 검사 체크리스트

검사항목	기준값	측정값	합격	부적합	비고
표면굴곡도검사	□0.5□
광투과율검사	□92%
굴절률편차검사	□0.01이내
기포및혼입물검사	등급A
흠및스크래치검사	등급A
표면거칠기검사	Ra□0.1□m
분광투과율검사	전파장균일
반사율측정검사	R□0.5%
굴절률균질성검사	편차□0.001
분산계수검사	Vd□30
입사각의존성검사	편차□2%
온도안정성검사	-40~80□통과