전자렌지 원자재 품질 점검표

□ 외관및규격검사

검사항목	검사기준	결과	판정	비고
색상	표준색상매칭
치수정확도	공차범위내
표면거칠기	Ra□1.6□m
무게	표준무게□5%

□ 성능검사

검사항목	검사기준	결과	판정	비고
소재강도	인장강도□280MPa
열처리경도	HRC45~52
내식성	염수분무24시간
절연저항	□10M□
전자파간섭	기준이하
내열성	250□□1시간내성
화학성분	분석성적서확인
제조일자표시	명확표기
포장상태	손상없음
트레이서빌리티	로트관리완료
문서일관성	성적서일치

□ 검사결론

-외관및규격검사 : 합격

-성능검사 : 합격

-최종판정 : 사용승인