방송 회선 신호 강도 점검표

점검항목	기준값(dBm)	측정값(dBm)	상태	점검시간	담당자	비고
주송신기신호강도	-20	-18.5	정상	09 : 30	김철수	양호
보조송신기신호강도	-20
수신안테나신호레벨	-35
케이블손실량측정	-2~-5
변조신호품질지수	>30dB
편파왜곡률측정	<-20dB
반사손실측정값	>20dB
주파수편차확인	□2kHz
안테나접지저항값	<5□
회선잡음레벨확인	<-70dBm