사무 환경오염 점검표

□ 실내공기질점검

점검항목	점검내용	기준값	측정값	결과
일산화탄소농도	10ppm이하	10ppm	2ppm	적합
포름알데히드농도	0.1mg/m□이하	0.1mg/m□	0.03mg/m□	적합
먼지농도	150□g/m□이하	150□g/m□	80□g/m□	적합
온도점검	18~28□범위	18~28□	22□	적합
습도점검	40~70%범위	40~70%	55%	적합
조명도점검	300룩스이상	300lux	450lux	적합
소음도점검	70데시벨이하	70dB	65dB	적합
환기상태점검	실시간운영	가동	정상	적합
곰팡이발생점검	발생여부	없음	없음	적합
악취점검	발생여부	없음	없음	적합
휘발성유기화합물	0.5mg/m□이하	0.5mg/m□	0.2mg/m□	적합
라돈농도점검	148Bq/m□이하	148Bq/m□	90Bq/m□	적합

□ 오염물질관리

유해물질명		관리상태
보관장소		용량
폐기여부		처리방법
담당자		점검일시

□ 점검결과및조치

항목	점검결과	부적합사항	조치내용	비고