인테리어시공 현장 안전 점검표

점검항목	점검기준	양호	미흡	불량	비고
안전모착용여부	전체인원착용확인
안전화착용여부	미끄러운바닥에안전화필수
추락방지장치설치	2m이상높이작업시필수
전기공구안전검사	월1회이상정기검사
작업구역격리	위험지역경계선설치
소화기배치	100m□당1개이상
비상탈출로확보	항상통행가능한상태
환기시설운영	충분한환기구확보
유해물질관리	MSDS비치및주기적교육
폐기물처리	분류수거및지정장소적치
조명시설점검	어두운곳50Lux이상확보