부품 품질 검사 점검표

검사항목	합격기준	1차검사	2차검사	3차검사	4차검사	비고
외형치수검사	□0.5mm
표면손상검사	흠집없음
색상검사	표준색상
무게측정	50□2g
기능동작검사	정상작동
접합부견고도	이상없음
내구성테스트	100회이상
포장상태검사	규격포장
라벨인쇄상태	선명함
전기안전검사	절연저항OK
재료성분분석	기준부합