물류 장비 정비 체크리스트

점검항목	기준값	현황	상태	조치내용	비고
유압시스템압력	250bar	정상	양호
모터축정렬도	0.05mm	0.03mm	양호
벨트장력도	80N	75N	양호
냉각수온도	35-45□	40□	정상
윤활유상태	ISO32	양호	정상
센서동작여부	정상	정상	양호
전기연결상태	안전	안전	정상
구동기음성점검	정상	정상	양호
방진장치상태	완전	완전	정상
가이드레일정렬	균등	균등	양호
반복동작정밀도	□0.1mm	□0.08mm	정상
안전장치작동	즉시	즉시	양호