통신망 성능 점검표

점검항목	기준값	측정값	판정	점검일시	점검자	비고
회선수신신호도	-20dBm
트래픽부하율	80%이하
패킷손실율	0.5%이하
응답시간지연	100ms이하
대역폭사용률	70%이하
장비온도	45도이하
에러율	1%이하
가용성	99.9%이상
백업회선상태	정상
보안정책준수	적합
업그레이드상태	최신