주택 건설 자재 검수 체크리스트

□ 기초 및 철근 검수

검수항목	규격확인	수량검증	품질확인	비고
콘크리트강도등급(25-28MPa)
철근규격(D16,D13)
콘크리트슬럼프측정(180mm)
철근이음길이확인(50d이상)
콘크리트양생일수(7일)
방수시공검증
동바닥수평도검사
철근피복두께확인(40mm)
거푸집설치상태확인
콘크리트표면균열검사
철근배치도면일치확인
거푸집해체시간준수(14일)
콘크리트배치증명서확인
철근용접부위품질검사

□ 마감재료 검수

검수항목	규격확인	수량검증	품질확인	비고
타일규격및색상확인
단열재두께확인(KS제품)
창호프레임설치수평도
도장품질및색상일치