주택 하자 점검표

□ 건축 외부 점검

점검항목	확인사항	양호	부분하자	비고
방수상태	누수흔적,물얼룩
지붕타일	파손,탈락여부
우수처리	배수관,고인물
담장및울타리	균열,기울임
대문및창문	손상,작동여부
포장및드라이브웨이	균열,침하
배관및철물	부식,누수
난간및안전난간	흔들림,부식
도장및마감	박리,색바램
조명및전기설비	점등여부,고장

□ 실내 점검

점검항목	확인사항	양호	부분하자	비고
벽면균열	균열,페인트벗김
천장누수	물얼룩,습기
바닥평탄도	울음,높이차
타일및석재	파손,박리
문및문틀	움직임,손상
창문및유리	손상,이중창
전기콘센트	작동,소음
조명스위치	작동,누락
급수관	누수,수압
배수관	막힘,냄새
욕실방수	누수흔적