풍력발전 설비 상태 점검 체크리스트

점검항목	점검일자	점검결과	이상여부	조치사항	비고
블레이드균열검사	2026-03-15	정상	없음	계속운영	육안검사완료
허브베어링상태	2026-03-14	정상	없음	계속운영	온도정상범위
기어박스오일도도	2026-03-13	양호	없음	계속운영	40시간마다교체
발전기권선절연	2026-03-12	정상	없음	계속운영	저항값측정완료
피치시스템작동	2026-03-11	정상	없음	계속운영	동작범위내
냉각팬효율성	2026-03-10	정상	없음	계속운영	소음정상
타워기초건전성	2026-03-09	양호	없음	계속운영	균열없음
변압기절연유도	2026-03-08	정상	없음	계속운영	습도양호
안전장치작동성	2026-03-07	정상	없음	계속운영	정기시험완료
전기배선절연상태	2026-03-06	정상	없음	계속운영	손상없음