배출수 수질검사 점검표

검사항목	검사방법	기준값	측정값	적합여부	검사일시	검사자
pH	전극법	6-8	7.2	적합	2026-03-18	김철수
용존산소(DO)	전자센서법	5이상	6.5	적합	2026-03-18	이영희
생화학적산소요구량(BOD)	희석법	10이하	8.2	적합	2026-03-18	박민준
화학적산소요구량(COD)	자동분석기	20이하	15.3	적합	2026-03-18	정수현
총질소	자동분석기	60이하	45.8	적합	2026-03-18	우재완
총인	자동분석기	8이하	6.2	적합	2026-03-18	최미영
전기전도도	전극법	2000이하	1850	적합	2026-03-18	한승민
탁도	비탁도법	5이하	3.1	적합	2026-03-18	임선희
색도	분광광도법	50이하	35	적합	2026-03-18	강동훈
냄새	감각검사	무취	무취	적합	2026-03-18	차현숙
맛	감각검사	이상없음	이상없음	적합	2026-03-18	서점수
투명도	육안관찰	30이상	35	적합	2026-03-18	민정희