배기가스 배출량 점검을 위한 점검표

점검항목	기준값	측정값	적합	부적합	비고
산화탄소(CO)배출량	3.0%
일산화질소(NOx)배출량	0.5g/km
미립자물질(PM)배출량	0.005g/km
탄화수소(HC)배출량	0.1g/km
이산화탄소(CO2)배출농도	12.0%
매연(Smoke)수치	1등급
산소(O2)농도	0~21%
라무다(Lambda)값	0.97~1.03
배기가스온도	400~600□
연료소비율	정상범위
엔진오일상태	정상
촉매변환기동작	정상작동