전자부품접촉상태점검표

□ 납땜품질검사

검사항목	상태	기준값	결과	비고
온도관리		20-25□C
납땜점검사		완전하게
냉각시간확인		30초이상
솔더볼검사		균일함
핀간격점검		1mm이상
절연저항측정		100M□이상
접촉저항확인		0.1□이하
부품정렬도		기준이내
플럭스세정		완전세정
외관검사		결함없음
기능성테스트		합격
신뢰성평가		만족

□ 부품상태평가

평가항목	정상	경고	불량
부품표면상태
핀납땜상태
접촉안정성
전기적특성
신뢰도평가

□ 최종검사결과

검사일시		검사자
부품명		로트번호
최종판정