의료기기포장재품질점검표

□ 포장재물성검사

검사항목	검사기준	결과	비고
열봉합강도	200N/25mm이상
산소투과도	20cc/m□□day이하
수증기투과도	5g/m□□day이하
박리강도	100gf/inch이상
인장신율	50%이상
접착력테스트	합격
밀봉성능검사	누수없음
색상안정성	변색없음
포장재두께	100um□10um
투명도측정	88%이상
포장재표면검사	결함없음
배치기준검증	일치

□ 호환성평가결과

의약품명		평가일자
의료기기명		평가담당자
호환성평가결과