절연유 성능 점검 체크리스트

□ 점검항목

점검항목	상태	판정	비고
수분함량검사
절연파괴전압측정
용해가스분석
색도검사
점도측정
산화안정도검사
유리물질검출
입자성불순물
염소함량측정
전기전도율검사
이물질검사

□ 점검결과

-총점검항목 : 13개

-합격항목 : 12개

-부적합항목 : 1개