원유 품질 검사 점검표

검사항목	표준값	측정값	합격여부	검사일시	담당자	비고
밀도	0.86-0.88
점도	32-215cSt
황함량	□0.5%
석유류산화안정성	□300분
인화점	□40□C
색도	□L100
수분함유량	□200ppm
침전물	□0.1%
부식성	1a등급
윤활성	□300□m
산가	□0.3mg
염소함유량	□100ppm
금속원소	검출안됨