배터리 전압 안정성 점검표

점검항목	기준값(V)	측정값(V)	판정결과	점검일시	점검자	비고
초기전압확인	12.0□0.5
부하상태전압	11.5이상
방전곡선검사	완만한하강
충전후전압	12.6□0.2
내부저항측정	5m□이하
단자부식검사	부식없음
온도변화테스트	안정적
외관손상확인	정상
진동내성평가	정상작동
절연저항검사	1M□이상
안전성시험	합격
환경내구성검증	양호