바느질균일성검사체크리스트

검사항목	합격기준	검사결과	편차값	재검사	검사자	검사일시	비고
바늘구멍크기균일	□0.5mm
실의장력균일성	□2.0g
바느질깊이정확도	□0.3mm
스티치간격균등	□0.2mm
직선도검사	□1.0mm
곡선매끄러움	무단차이
실연결점안정성	□500회
바느질색상균일	무색차
부자재침투율	□5%
지면얼룩현상	무발생
실끈김현상	무발생