자동차 부품 정밀도 점검 체크리스트

점검항목	규격범위(mm)	측정값	합격여부	점검일시	점검자	비고
외경정밀도	45.00□0.05
내경정밀도	25.00□0.03
높이치수정밀도	15.00□0.05
표면거칠기	Ra 1.6□m이하
면 평행도	0.02mm이하
직각도측정	0.03mm이하
원통도검사	0.05mm이하
원주평면도	0.04mm이하
홈너비정밀도	10.00□0.02
구멍 위치 편차	0.1mm이하
경사도측정	0.05mm/100mm