품질 악취 수준 점검 체크리스트

점검항목	기준값	측정값	적합	부적합	판정	비고
황화수소(H2S)	2ppm
메틸머캅탄(CH3SH)	1ppm
이황화메틸(CH3SSCH3)	0.5ppm
악취도점수	10단계이하
폐기물저장시설밀폐상태	양호
주변환경냄새강도	약함
악취발생방지대책실시	적용중
통풍환기시스템가동상태	정상
악취제거장치효율성	90%이상
주변민원발생현황	없음

점검자	점검시간	점검날짜	시설명	종합평가
김철수	14 : 30	2024-01-15	ABC환경처리장	적합